**Biso Flachstürze und Stürze**

Einbauvorschriften, mögliche Längen und weitere Angaben siehe Technische Information „Biso Flachstürze und Sturz“

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Stück | **Bisotherm Flachstürze 11,5 / 11,5****Stabbewehrt****Auflager je Seite 12,5cm**für eine lichte Öffnungsweite von**\_­­­\_\_\_\_\_\_\_cm**liefern und sach- und fachgerecht nach statischen Angaben verlegen, einschl. aller Nebenleistungen. | EUR/Stück | EUR |
|  | Stück | **Bisotherm Flachstürze 17,5 / 11,5****Stabbewehrt****Auflager je Seite 12,5cm** für eine lichte Öffnungsweite von **\_\_\_\_\_\_\_\_cm**liefern und sach- und fachgerecht nach statischen Angaben verlegen, einschl. aller Nebenleistungen. | EUR/Stück | EUR |
|  | Stück | **Bisotherm Stürze 11,5 / 24,0****Stabbewehrt****Auflager je Seite 25,0cm** für eine lichte Öffnungsweite von **\_\_\_\_\_\_\_\_cm**liefern und sach- und fachgerecht nach statischen Angaben verlegen, einschl. aller Nebenleistungen. | EUR/Stück | EUR |
|  | Stück | **Bisotherm Stürze 17,5 / 24,0****Stabbewehrt****Auflager je Seite 25,0cm** für eine lichte Öffnungsweite von **\_\_\_\_\_\_\_\_cm**liefern und sach- und fachgerecht nach statischen Angaben verlegen, einschl. aller Nebenleistungen. | EUR/Stück | EUR |
|  | Stück | **Bisotherm Stürze 11,5 / 24,0****Bügelbewehrt****Auflager je Seite 25,0cm**für eine lichte Öffnungsweite von**\_\_\_\_\_\_\_\_cm**liefern und sach- und fachgerecht nach statischen Angaben verlegen, einschl. aller Nebenleistungen. | EUR/Stück | EUR |
|  | Stück | **Bisotherm Stürze 17,5 / 24,0****Bügelbewehrt****Auflager je Seite 25,0cm**für eine lichte Öffnungsweite von**\_\_\_\_\_\_\_\_cm**liefern und sach- und fachgerecht nach statischen Angaben verlegen, einschl. aller Nebenleistungen. | EUR/Stück | EUR |